**Ведомость материалов и оборудования**

**по благоустройству территории ФГБУ «Санаторий РОП РФ «Истра»**

**по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Аносино, ул. Санаторная д. 5**

**для согласования с заказчиком по разработанной**

**В.А. Воробьевым концепции**

Пешеходное покрытие из бетонной плитки, цвет - black 4 806 м2 Браер, Старый город Ландхаус, Color Mix Вечер, 80 мм, Тип 1.1;

Пешеходное покрытие из бетонной плитки, цвет - grey 792 м2 Браер, Старый город Ландхаус, Серый, 60 мм, Тип 1;

Пешеходное покрытие из бетонной плитки, цвет - white 1 750 м2 Браер, Старый город Ландхаус, Белый, 60 мм, Тип 1;

Гранитная плита термообработанная 400х800х40 мм: 207,9 м2;

Бордюр гранитный ГП-5, 100х200хL: 210 м/п;

Покрытие из гальки (фр. 20-60 мм) мраморная белая 530 м2 Тип 2, дренируемое;

Покрытие из древесной щепы (мульча из сосновой коры 60-120 мм) 94 м2 Тип 3, дренируемое;

Мет. борт – высота 110 мм, толщина 1,5 мм 2100 м/п RAL 7016;

Газон (парковый, рулонный);

Пергола-пандус 3×39×3,5 м 14 шт, шаг 3 м. Материал: металл с порошковой окраской. Подсветка, лайтбокс RAL 7016;

Светильники в грунте;

LED подсветка МАФ;

Кустарник – Кизильник блестящий 60-80: 30\*30 среднерослый;

Скамьи – 2 шт.

Приложение: Генеральный план участка благоустраиваемой территории на 14 л.